En un proceso termodinámico la energía interna del sistema se incrementa en 500J. ¿Que formula e debería emplear para calcular cuánto trabajo fue realizado por el gas, si en el proceso fueron absorbidos 800J de calor?